GESTIONE DELLA PRODUZIONE E DEI MATERIALI - Cattedra Prof. Roberto Vona – GIUGNO 2007

  Nome: ___________________________________ Cognome: _____________________________________

  Matricola: _____________________  Firma: ___________________________________________________

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA.

	1
	Lo smoothing esponenziale:
	NON prevede la ponderazione degli errori di previsione
	prevede l'assegnazione di pesi decrescenti per gli errori più vicini al momento dell'osservazione
	prevede l'assegnazione di pesi crescenti per gli errori più vicini al momento dell'osservazione
	C

	2
	Per la valutazione delle opzioni localizzative di uno stabilimento, uno strumento utile può essere:
	il diagramma a blocchi
	la tabella REL
	il lotto economico d'acquisto
	B

	3
	La produzione ripetitiva:
	contribuisce alla realizzazione di unità di prodotto distinte e commercializzabili singolarmente
	contribuisce alla realizzazione di beni in flusso
	permette di realizzare beni con caratteristiche di personalizzazione spinta
	A

	4
	La capacità produttiva di un macchinario è: 
	pari alla quantità di output effettivo prodotto da un macchinario
	indicata dal produttore e pari alla quantità massima teoricamente producibile dal macchinario
	NON definibile a priori
	B

	5
	Il layout a celle (o gruppi tecnologici) prevede che:
	le linee di produzione siano organizzate per prodotto
	i prodotti siano disposti sullo scaffale in ordine
	i macchinari siano disposti coerentemente con la creazione di famiglie di prodotti con percorsi operativi simili
	C

	6
	La logica ATO - Assemble to order: 
	prevede la produzione omogenea continua di beni indistinti
	si basa sulla possibilità di montare componenti prodotti su previsione al momento in cui perviene l'ordine del cliente
	prevede che la stessa progettazione del prodotto avvenga dopo l'arrivo dell'ordine del cliente
	B

	7
	Un elevato grado di standardizzazione delle materie prime può determinare:
	un profilo di distinta trapezoidale
	un profilo di distinta a clessidra
	problemi di codifica delle materie prime in magazzino
	A

	8
	Un'impresa che adotta una strategia di livellamento:
	produce una quantità di output costante nel tempo
	non accumula scorte
	produce una quantità di output variabile a seconda delle previsioni di domanda
	A

	9
	Il kaizen è:
	una tecnica di gestione delle scorte di materiali
	una filosofia rivolta al perseguimento del miglioramento continuo
	la mancata vendita associata con il fenomeno della "rottura di stock"
	B

	10
	Il diagramma di carico
	è il diagramma di Gantt
	rappresenta graficamente la composizione del carico di un automezzo
	rappresenta il carico di lavoro di una risorsa coinvolta nel processo produttivo
	C


DOMANDE APERTE 

1. Cosa rappresenta e come si quantifica la riga di fabbisogno lordo in una scheda MRP?


2. Che cosa indica il fattore d’uso di un macchinario?
3. Cosa vuol dire outsourcing logistico?


ESERCIZIO 1.

Un colorificio gestisce le scorte di vernice cod.1289 con il modello di Wilson (modello Q). I dati di cui dispone in relazione al codice di interesse sono:

consumo annuo in litri = 15.600
costo unitario di conservazione = 5% del prezzo della vernice 
prezzo di un litro di vernice = € 2,00
costo unitario di ordinazione = € 4,50
L’emissione dell’ordine richiede un tempo di 1 giorno. Le condizioni di spedizione sono concordate con il fornitore e prevedono un tempo di 3 giorni per l’invio. Il controllo qualità in entrata si prende un giorno per completare i controlli necessari. 
Si determini il lotto economico d’acquisto ed il livello di riordino, sapendo che la scorta di sicurezza è quantificata nel consumo di vernice in due settimane lavorative (escluso sabato e domenica).

tempo guida = 5 gg._______________________________________________________________
consumo settimanale = 15.500 / 52 = 300

SS = 2 * 300 = 600 _______________________________________________________________

LIVELLO DI RIORDINO = ​300 + 600 = 900 __________________________________________
________________________________________________________________________________

EOQ =√ [(2*F*K)/a*c] = √ (2* 15.600 * 4,50)/ 2 * 0,05 = √140.400,00 / 0,10 = √ 1.404.000,00 = 1.185
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ESERCIZIO 2.

Si rappresenti graficamente, utilizzando lo spazio sottostante, la piramide delle risorse strutturali, spiegandone brevemente il significato.
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