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IL PROGETTO DELLE SCALE

Comunicazione del 2 febbraio 1999

Le questioni trattate

a. Le scale: definizione, tipologia

b. Le scale nella rappresentazione: la pianta del 1° livello, del livello intermedio, dell'ultimo livello

c. La rappresentazione in pianta del senso di salita

d. Gli elementi delle scale; definizione e caratteristiche   (dimensioni, materiali, aspetti funzionali):

l'androne, il gradino, l'alzata, la pedata, il rampante, il pianerottolo intermedio o di riposo, il pianerottolo di smonto o di arrivo, il corrimano, il parapetto, la tromba

e. Il rapporto tra alzata (a) e pedata (p): 2a + p = 61 - 64 cm

f. Le scale e i principali tipi residenziali (linea, schiera, torre, ballatoio): posizione, numero,          dimensionamento

g. Criteri per il dimensionamento della larghezza del rampante

h. Aspetti strutturali

i. L'illuminazione naturale delle scale

j. Le scale a tenuta di fumo (quale la funzione, quando vanno previste, quali i criteri di progettazione)

k. Le scale protette 

l. La resistenza dei materiali al fuoco (REI60, REI120,…..)

m. Le scale di sicurezza

n. Le scale e i portatori di handicap: considerazioni generali, soluzioni progettuali

o. Scale/solaio di copertura

p. Scale/ascensore

q. Ascensori per portatori di handicap: considerazioni generali, caratteristiche

r. Considerazioni sul progetto delle scale negli edifici studiati

Le pagine che seguono sono estratte da:

Ernst Neufert Enciclopedia pratica per progettare e costruire Hoepli Editore, Milano 1981

Consiglio Nazionale delle Ricerche Manuale dell'architetto
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