La contaminazione radioattiva
-è inquinamento ambientale da isotopi radioattivi non sigillati sotto forma di polvere, liquidi,  

   gas
-la dispersione non controllata di materiale radioattivo nell’aria, nelle acque, sul territorio.
-il pericolo collegato  alla contaminazione deriva dalla introduzione di sostanze emittenti 

  radiazioni alfa e beta.
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Quando abbiamo contaminazione?
Ogni volta che cause accidentali alterano, innalzando significativamente, i valori del fondo naturale
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–eventi accidentali possibili?
•Incidenti a  centrali nucleari
-Incendi in presenza di sostanze radioattive.
-Incidenti stradali durante il trasporto di materiale radioattivo.
-La valutazione del rischio di radiazione mediante accertamenti diretti 
•Valutazione della concentrazione in aria di radionuclidi
•Valutazione della contaminazione superficiale da pulviscolo radioattivo 

•Verificare anomale variazioni del fondo naturale 
(0,2 cps)
•Identificare sostanze radioattive contaminanti

•Valutare il livello di contaminazione radioattiva mediante misura delle concentrazioni in aria o 

  superficiali
•Prelievo campioni di aria
•Prelievo matrici ambientali 

   (acqua, terreno, verdure, latte)

•Valutazione concentrazione in aria di I131
–per effettuare la misura dobbiamo disporre di:
•radiametro RA 141 B/F

•sonda GF 145
•aspiratore e unità volumetrica AM3
Limiti di concentrazione dello I 131

•lavoratori  esposti 700 Bq/mc

•pubblico 3 Bq/mc 

   (40000 Bq/anno limite annuale di introduzione per inalazione ipotizzando una frequenza di respirazione media di 1,5 mc ora di aria a persona)

Fattori di introduzione delle sostanze radioattive nel corpo umano:
•inalazione

•ingestione diretta o indiretta

•assorbimento cutaneo

PROTEZIONE
•lavaggio completo della superficie epidermica con abbondante acqua  corrente e uso di detergente
•verifica della contaminazione epidermica con sonda F 118 alfa e gamma nonché GF 145 per le 

 beta

•eventuale ripetizione della doccia

•in caso di sospetta contaminazione interna, spettrometria corpo intero 
l’esperienza di Chernobyl
•L’incidente.
–Aumento di potenza del reattore non controllato.

–Interruzione del sistema di raffreddamento.

–Formazione di vapore, di idrogeno ed aumento della temperatura.

–Esplosione ed incendio.

•I rilasci radioattivi.
–Le traiettorie delle emissioni sono state condizionate dalle condizioni meteorologiche.

–Le precipitazioni atmosferiche hanno determinato valori al suolo dipendenti dalla intensità 

  della pioggia.
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